Puente de Wheatstone

3 R de 1k

1 AMP AD8554B

1 AMP AD8554C

Rectificador

1 APM OP07

1 AMP AD8554C

2 diodos

3 R de 10k

2 R de 20k

LPF

2 R de 18K

1 C de 150nF

1 C de 330nF

1 AMP OP07

Sensor de temperatura

1 LM35

1 R 1K

1 R 10K

1 0P07